suprafata neteda antibacteriana pentru curatare usoara . Permite incastrarea ei la nivelul placilor ceramice . Cazile de dus din marmura lichida au o rezistenta mare la compresiune .

Cada de dus are o suprafata anti-alunecare.

Permite incastrarea ei la nivelul placilor ceramice.

Este posibila decuparea cazilor de dus la forma si dimensiunile dorite de catre client , fie in fabrica noastra , fie la locul de montaj.

Scurgere 90 mm