suprafata neteda antibacteriana pentru curatare usoara . Permite incastrarea ei la nivelul placilor ceramice . Cazile de dus din marmura lichida au o rezistenta mare la compresiune .

SCURGERE : Ø 50 MM

INALTIME : 40 MM